1200 1400 1600 1800 2000 Channel No. 0 20 40 60 80 100 120

Counts

(c)

0 1000 2000 3000 4000 0 20 40 60 80 100

78 80 82 Energy/MeV 0 200 400 600 800 1000

Counts

84 86 Energy/MeV 0

500

1000

85 MeV ^{197}Au(^{12}C,^{12}C)

(a) Gas In (b) Gas out FWHM = 350 KeV

FWHM = 200 KeV