0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 ΔE signal calculated (MeV) 0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

ΔE signal (channels)

Line of best fit for telescope 1 Line of best fit for telescope 2