  EUR

OGAM DETECTOR ANGLES.

Row Number

Compound of Detectors Angle

8 5 22.4

7 10 46.43

Centre 5 63.44

6 10 72.05

5 5 85.84

4 5 94.16

3 10107.94

Centre 5116.56

2 10133.57 1 5 157.60

Angles between beam direction centre of Ge detector.